Sistema de Fitxers

1.- En un sistema de ficheros que utiliza una tabla global de encadenamientos (FAT) la con-

figuración de cada entrada del directorio es:

{ Nombre_del_fichero, tipo, dirección_del_primer_bloque }

Sabemos que el tamaño de la unidad de asignación (cluster) es igual al tamaño de la unidad de transferencia (bloque). Se pide:

a) Dibujar el árbol del directorio para los valores de bloques y FAT expuestos en la figura

b) Suponiendo que toda la FAT está siempre en memoria, ¿Cuántosaccesos a disco se precisan para leer el tercer bloque del fichero F?, ¿ y el cuarto?

c) De que tipo(s) puede ser el fichero P. Razónalo. d) Si se supone que utilizamos las llamadas al sistema de ficheros definidas en la práctica, qué valores deben tomar r, x, y, v en las siguientes llamadas: obrir(2, x, LECT, 0); posicionar(r, y);

esperar(llegir(r, z, &v)); sabiendo que después de estas llamadasz queda con el valor “/E”. ¿Cuántosbytes de datos se han transferido del disco a memoria?. ¿Y al usuario?.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 eof eof eof eof 5 9 eof 8 eof eof eof eof eof

FAT bloque raíz B H C D :

dir dat dir dir :

3 10 2 13 :

G P R :

dat ? dat : 14 11 12 :

D E F :

dat dat dat :

4 6 7 :

bloque 2 bloque 3

bloque 13 bloque 11 bloque 12

/B/F /B/E

2.- Examen final Q1 00-01. Donat el següent sistema de fitxers de MS-DOS, quants acces-

sos a disc serien necessaris (especifiqueu quins) per obtenir el 4rt bloc de dades del fitxer /A/S? Considereu que la FAT no está carregada a memòria i que sabeu que el directori arrel es troba al bloc de dades 2

FAT:.

3.- Tenemos un sistema de ficheros con un espacio de nombres en árbol,con los siguientes

directorios, subdirectorios y ficheros:

Si suponemos que:

- No tenemos estructuras de datos en memoria que nos ahorren accesos al disco. Sólo dispondremos de un buffer del tamaño de un sector.

- El tamaño de un registro es igual al de un sector, que es también la unidad de asignación de espacio.

- Se conoce el n^o de bloque del dir / (FAT y sectores encadenados) o su n^o de tabla de índices - Los directorios ocupan un solo bloque. Se pide:

- Indicar los accesos a disco necesarios para leer el bloque 10 del fichero f, suponiendo que el espacio se organiza con:

a) Tabla de índices. En la entrada al directorio de cada fichero está el número de bloque donde se encuentra su tabla de índices.

b) FAT. Ocupa un sector. c) Sectores encadenados. No hay que considerar el tamaño de los punteros entre registros.

- Si el fichero f es un hard-link al fichero g , y suponiendo la organización de disco del caso a) d) Dibujar cómo quedaría el sistema de ficheros. e) Indicar los accesos a disco necesarios para leer el bloque 10 del fichero f.

- Si el fichero f es un soft-link al fichero g , y suponiendo la organización de disco del caso a) f) Dibujar cómo quedaría el sistema de ficheros. g) Indicar los accesos a disco necesarios para leer el bloque 10 del fichero f.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

eof eof 16 eof eof eof eof eof eof eof 13 4 eof eof 6 eof

. dir 2 . dir 7 /B/R . dir 9

.. dir 2 .. dir 2 .. dir 2

A dir 7 S dat 8 R dat 12

B dir 9 T dir 15

2 7 8 9

fichero

directorio / B C d e f g h

BD:

4.- Tenemos un sistema de ficheros como el de la figura:

Ejecutamos una serie de comandos, cuyo resultado en la pantalla es:

$ pwd /A $ echo “estoy en el directorio A” > D $ ln -s /A /A/E $ ln D /A/F

Donde ln par1 par2 crea un hard-link, ó un soft-link ( opción -s ) de par2 a par1. Se pide: a) Dibuja el nuevo sistema de ficheros con los cambios introducidos. b) Cuál sería el contenido del fichero A? c) Cuál sería el contenido de los ficheros D, E, y F? d) Si ahora ejecutáramos:

$ mkdir G $ ln -f /A /A/G/H /* opción -f: fuerza hard-link entre directorios (sólo super-user */ Cuál sería el contenido de los ficheros A y G? e) Qué problemas se podrían encontrar en un sistema de ficheros como el del punto d)?

5.- En un sistema UNIX realizamos los siguientes comandos y el sistema devuelve el

siguiente error: $ ln -s Fich Link $ rm Fich $ cat Link cat: cannot open Link: No such a file or directory $ a) Por qué no se puede acceder al fichero Link si no ha sido borrado? b) Indicar cómo se podrían modificar las estructuras de datos del sistema de ficheros de UNIX para que este error no se produzca y se pueda seguir accediendo al fichero Link. Indicar los campos que habría que añadir y en qué llamadas al sistema serían usados.

c) Sirve la solución que habéisplanteado en b) si el symboliclink apunta a un fichero de otro disco?

/ A C B

6.-Examen final Q2 00-01. Es vol fer una modificació en la implementació del sistema de

fitxers en lo referent als soft-links. Fins ara, un soft-link s´implementa mitjançantun i-node amb el tipus de fitxer link i un bloc de dades on s´indica el path del fitxer referenciat. Quins aventatges i inconvenients portaria implementar aquest mecanisme de manera que l´i-node del link contingués, per comptes de l´apuntador a un bloc de dades, el número de l´i-node del fitxer al que fa referència?

Implementació actual

Implementació pr oposada

7.-Examen final Q1 02-03. En un sistema de fitxers de tipus UNIX ens queden encara 200

blocs de dades lliures, però en canvi no podem crear cap més fitxer. Quin motiu pot provocar això?

Fitxer / A B

I-nodes

Tipus dir link dat

Blocs de dades

. 2 /B Soy el fichero B. 1er BD 1 2 36 .. 2 A 3 B 4 #i-node 2 3 4 #BD 1 2 36

Fitxer / A B

I-nodes

Tipus dir link dat

Blocs de dades

. 2 Soy el fichero B. 1er BD o #i-node

1 4 36 .. 2 A 3 B 4 #i-node 2 3 4 #BD 1 36

/

A B El fitxer A és un soft-link a B Exemple:

8.-Encuentra las dos inconsistencias de este sistema de ficheros de UNIX y responde a las

siguientes preguntas..

a) ¿Por qué en el bloque 9, el número de i_node de “..” es también 9? b) ¿Por qué el primer bloque en los i_nodes 5 y 6 es común? c) ¿Por qué el i-node 7 aparece en dos directorios? d) ¿Por qué “C” es de tipo “link”, y en el i_node pone que es de tipo “dir”?

9.- Examen Final Q1 00-01. Donat el següent sistema de fitxers tipus Unix, indica les 3

inconsistències:

nom fitxer / A B D C L tipus dir dir dir dat link dat ...... ...... ...... ...... ....... .......

blocs de dades 10 22 6 9 15 9 núm. links 3 3 2 1 3 3 núm i-node 3 4 7 11 18 21

. 7^{Please allow me to}

introduce myself; Why I’ma man of wealth and taste; I’ve been around for a long, long year; Stole many a man’s soul and

faith

. 3 /A/B/D . 4 .. 4 .. 3 .. 3 C 18 A 4 B 7 D 11 B 7 C 18 C 18 L 21

6 9 10 15 22

dir 6 i_node 5 i_node 6 i_node 7 i_node 9

dir dir dir 6 9 4

Tipo de fichero Tabla de índice (1^{er} bloque)

. 11 4 7 17

. . A B

. . . C D

5 4 7 8 bloque 4 bloque 6 bloque 9 . . . E F

7 9 11 14

i-nodes

Blocs de dades:

10.- Tenim un sistema de fitxers amb un espai de noms en graf, amb els següents directoris

i fitxers:

11.- Examen Final Q1 01-02. Quin és l´error que presenta aquest sistema de fitxers DOS ? ROOT bloc 1 bloc 10 A dir 1 x dat 2 z dat 11 B dir 10 y dat 5

FAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EOF 3 EOF Free 6 8 10 EOF Free EOF 12 EOF Free

66 9

2 dir luis

Sabent que l'organitzacióemprada és la de UNIX, dir quins errors apareixen a les següents estructures

62 link

69 dades

63 61 63

Tipus de fitxer

Índex al primer bloc

Taula d' i_nodes

. . .

3 4 5 6 7 8

Número d' i_node

. . cris 2

bloc 60

. . mbx.c 6

10 51

bloc 62

7 . . profes temari.doc 3

bloc 64

Blocs de Dades:

... so Directori Fitxer profes pfc

jr cris luis

mbx.c bfs.h enunciat prac.doc temari.doc

cinta

Num. opens

Nom Fitxer

. . .

jr luis 8 5 9 bfs.h enunciat 31 pfc prac.doc temari.doc

27

4 6 7

Directori profes Directori Cinta Directori SO

60 profes pfc jr prac.doc temari.doc dir dir dir 5 3 2 2 2 2 dir cris

nom Num bloc nom Num bloc nom Num bloc

12.-Tenimunsistemadefitxersambunespaidenomsenarbre,ambelsegüentsdirectoris,

subdirectoris i fitxers:

13.-

Sabent que l'organització emprada és la de UNIX, omplir els camps buits amb les dades que falten:

Hola!

6 dir 2 data 1 4 5 Tipus de fitxer

Índex al primer bloc

Taula d' i_nodes

. . . . .

2 3 4 5 6 7 Número d' i_node

1

. . . 2

2

. . . 2

3

. . .

4

. . . 7

3 2

5

6 . . . jr 3

6

Blocs de Dades

. . . . .

/ usr etc

Directori Fitxer so iso jr

A B C C

D

El fichero D es de tipo link. El contenido del fichero D es /A/C En memoria tenemos el super-bloque.

En memoria tenemos espacio suficiente para mantener todo lo que se traiga de disco.

- Cuántos accesos a disco hacen falta para leer el bloque 15 de D? a) Estructura de i-nodes. Cada i-node ocupa un bloque. El directorio A se encuentra en el i-node 2 (información del super-bloque). b) FAT. La FAT ocupa un bloque. El directorio A se encuentra en el bloque 4 (información del super-bloque). c) Observas algún problema en este sistema de ficheros?

E

14.- En un sistema de ficheros tipo Unix, tenemos los i-nodes y bloques de datos con el

siguiente contenido:

1) Suponiendo que:

-Tenemos cargado el super-bloque en memoria.

-No tenemos ningún i-node en memoria. Cada i-node ocupa 1 bloque. -En memoria sólo disponemos de una buffer-cache de 6 entradas que nos ahorra accesos a disco.

a)- Dibujar el árbolde directorios correspondiente a este sistema de ficheros, si sabemos que el I-node 2 corresponde al directorio raíz.

b)- ¿Cuántos accesos a disco son necesarios paraleer el 3r bloque del fichero /A/C, si la buffer-cache utiliza un algoritmo de reemplazo LRU (Last Recently Used) si sabemos que no está siendo usado por ningún otro proceso (es decir, primero se hacer una operación de abrir el fichero y luego la de leer)?

2) Suponiendo que:

-Tenemos cargado el super-bloque en memoria. Sabemos que el directorio raízse encuentra en el bloque 9.

-Nuestro sistema de ficheros es como el DOS pero que admite links, y en los bloques de tipo dir se introduce en cada entrada el tipo de fichero, y se cambia el n^o de I_node por el índicedel primer bloque.

-La FAT ocupa 1 bloque, y no se encuentra cargada en memoria. -En memoria sólo disponemos de una buffer-cache de 3 entradas que nos ahorra accesos a disco.

c)- Dibujar cómo quedaría la FAT. d)- ¿Cuántos accesos a disco son necesarios paraleer el 3r bloque del fichero /A/C, si la buffer-cache utiliza un algoritmo de reemplazo LRU y si sabemos que no está siendo usado por ningún otro proceso?

15.- Examen Final Q1 01-02. Quants i quins accessos són necessaris per llegir el 5ébloc

de dades del fitxer /asig/SO/final.txt en aquest sistema de fitxers amb assignació contínua? Podeu assumir que el 5é bloc de dades existeix . ROOT bloc 1 bloc 7

asig dir 1 SO dir 7 final.txt dat 11

prac dir 23 ISO dir 9

Tipo Índices

I-nodes_{dir} 9 link 10 dir 11 dat 4 link 8 dat 13 2 97 6 5 4

2. .. 2 /B 8 9 10 11 A B 7 5 /B/D 5. .. 2 C D 4 6 E 9

Bloques

F 9

12 6 5 7

16.- En un sistema de fitxers tipus Unix, trobem i-nodes i blocs de dades amb el següent

contingut:

Es demana:

a) Dibuixar l’arbrede directoris corresponent a aquest sistema de fitxers, sabent que l’i-node 2 correspon al directori arrel.

b) Calcular el nombre d’accessos a disc necessaris per a obrir /A/E/r, tenint en compte que l’i-nodearrel sempre està en memòria i que només disposem d’unbuffer de tamany 1 bloc i el fitxer no està en ús per cap altre procés, és a dir, primer heu d´obrir el fitxer i després llegir el bloc. Indiqueu qué és el que llegiu en cada accés.

c) Dibuixeu com quedaria la FAT en un sistema de fitxers tipus DOS, suposant que els blocs de dades i els directoris estan al mateix lloc que en el cas de Unix.

d) Si esborrem el fitxer /B/D/r, indiqueu quins blocs de dades es veuen afectats en el cas de Unix i en el de DOS. En el cas de DOS, indiqueu tambe com quedaria la FAT.

17.- Examen Final Q2 99-00. Es disposa de la següent llista d’inodesi blocs de dades, en

un sistema de fitxers basat en taula d’índexos

Assumint que cada bloc ocupa un sector i que es disposa a memòria d’un buffer de tamany il.limitat, inicialment sense cap informació útil, i que es coneix que l’inode arrel és el número 2, es demana que responeu a les següents preguntes:

a) Quants accessos a disc es necessiten per accedir al primer bloc de dades del fitxer /A/B/C/ fffsi no hi ha cap altre procés accedint a aquest fitxer en aquell moment? Indiqueu, per cada accés a disc, qué és el s’està llegint.

b) Quin és el contingut del fitxer llegit? c) Quin és el nombre mínim de buffers (del tamany d´un bloc) que es necessita per a poder fer aquest accés. Raoneu la vostra resposta.

Tipus Índexos

I-nodes dir 9 dir 8 dir 10 link 7 dir 13 dir 11 dat 14 dir 12 link 17 dat 4 2 1312111097 6 5 4

15 16 5 6

/B/D 2... 2 12 . .. 9 4. .. 7

7 8 9 10 11 12 13 17 A B 7 5 5. .. 2 D s 9 11 9. .. 5 H q 12 13 r 10

7. .. 2 C E 4 6 /B/s

Blocs

Tipus Índexos

I-nodes dir 2 data 11 dir 9 link 10 data 7 data 8 dir 6 dir 3 dir 5 data 4 2 11109876 5 4 3

10 . .. 4 2. .. 2

2 3 4 5 6 7 8 9

fff 5 8. .. 4 C D 10 9 9. .. 8 fff 3 ijk Blocs A 4 fff 6 abc

fff 7

4. .. 2 rst B 8 E 10 fff 11

../fff xyz

10 11

18.- Examen Final Q2 98-99. Donat el següent conjunt d’inodes i blocs de dades en un

sistema de fitxers Unix, en el qual es permeten fer Hard Links entre directoris:

a) Quina de les següents afirmacions és certa (marqueu-ne només una)?

- Els inodes 7 i 8 podrien ser de tipus Fitxer Ordinari. - L’inode 7 ha de ser de tipusLink (soft-link) i l’inode 8 ha de ser de tipusDirectori. - L’inode 7 pot ser de tipusLink (soft-link) i l’inode 8 pot ser de tipusHard Link. - Totes les respostes anteriors són certes.

Assumiu que l’inode7 és de tipus Link, i que el sistema de fitxers especificat ésconsistent i complert. Si sabem que l’inode arrel és el número 2, suposant que disposem a memòria d’una buffer cache(inicialment buida) del tamany d’unsector, i que els inodes i els directoris ocupen un bloc i que els fitxers implicats no estan sent accedits per cap altre procés en aquell moment, responeu a les següents qüestions:

b) Quants accessos a disc es necessiten per a accedir al 5é bloc del fitxer /B/C/f1?

- 10 - 17 - 19 - Cap de les respostes anteriors és certa.

c) A l’apartat(b) s’accedeixal 5ébloc del fitxer f2. Quin ésel mínimnúmero d’accessosa disc que es necessita, a partir del directori arrel, per accedir a aquest mateix bloc (és a dir, sense passar per el soft-link)? - 6 - 7 - 8 - Cap de les respostes anteriors és certa.

. 2

 DIR Fitxer

  1

2 (root)

DIR

 3

5

?

5

7

?

2

8

6

9

DIR

 4

11

Fitxer

  7

15

.. 2
A 8
B 5

        . 8
       .. 5
       f1 7

               . 5
              .. 2
               B 11
               C 8

                      . 11
                     .. 5
                     f2 9

              f2 15

                                /A/../B/f2 ... ...

1 2 3 4 5 6 7

Inodes:

Blocs de Dades:

(tipus fitxer)

(index 1er BD)

19.- Contr ol Aplicación Q2 00-01. Tenim un sistema de fitxers amb un espai de noms en

graf, i amb organització basada en i-nodes (igual que en Unix). Donat el següent grup d’inodes i blocs de dades:

a) -Assumint que disposem de un buffer a memòria de tamany il.limitat (inicialment buit), que cada bloc de dades i cada inode ocupa un sector, i que coneixem el nombre del sector en el que es troba el inode arrel, indiqueu quants i quins accessos a disc es necessiten per a llegir al primer bloc del fitxer /A/f1. Cap altre procés està accedint a aquest fitxer en aquell moment, de manera que cap informació es troba a la taula de fitxers estàtica i heu d´obrir el fitxer abans de llegir el bloc de dades.

b) -Quina diferènciahi ha, a un inode, entre el camp tipus (quan aquest ésde tipus link) i el camp #links? Raoneu br eument la vostra resposta.

. 2

2 (root) 4 8 15 23

dir

30

.. 2
A 8
B 23

        . 23
       .. 2
        C 8

               . 8
              .. 2
              f1 30
              f2 4

/B/C/f2

              xyz
abc

1 8 23 5 15 4

Inodes:

Blocs de Dades:

...
 1
 4

       dades
        ...
         4
         1

                 dir
                 ...
                 23
                  3

                        dades
                         ...
                         15
                          1

                                 dir
                                 ...
                                  8
                                  2

                                         link
                                         ...
                                          5
                                          1

     f2 15 tipus

1er bloc #links

20.- Contr ol Aplicación Q2 00-01. Dado el siguiente grupo de i-nodos y bloques de datos en

un sistema de ficheros de Unix

I-nodos:

Bloques de Datos:

a) Dibujar el grafo de ficheros correspondiente.¿Puedehaber algún problema con este grafo de ficheros?

b) Si actualmente estamos en el directoria A, ¿qué diferencias a nivel de accesos hay entre ejecutar los siguientes comandos

$ ls / $ ls .. $ ls G si consideramos que únicamente el i-nodo de /A y el bloque de datos de /A se encuentran en memoria?(Nota: El sistema no ha guardado en memoria donde se encuentra el directorio /) c) Considerando las estructuras internas de UNIX, cuáles y de qué manera se verían afectadas si realizamos las siguientes operaciones (de los i-nodos y bloques de datos que se acceden, sólo comentar aquellos que se modifiquen): (Nota: Son comandos independientes)

$ rm /C/L (Nota: Considerad que nadie está trabajando actualmente con ese fichero)
fd = open(“/A/R”,O_RDONLY,0644);

dir link dir link dat dir link dat

...... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ......

3 8 6 13 10 11 5 26 4 16 2 4 9 11 14 15 16 19

. 2 with a sack on his back, And he put down his load where he thought

../D/F . 9 /C/L

.. 2 .. 15

A 15 M 11

E 4 F 14

C 9 L 19

3 4 5 6 8

A long time ago came a man on a track, Walking thirty

miles

. 15 / it was the best, He made a home in the wilderness.

/C/L

.. 2

G 11 R 4 T 16 D 9 10 11 13 16 26

21.- La llamada al sistema de Onion

int mour e_fitxer (nom_vell, nom_nou) char *nom_vell, *nom_nou:

Cambia el nombre de un fichero de nom_vell a nom_nou. Sólo podrá ejecutarla su propietario ó el super-onion. La llamada devuelve los siguientes valores: 0: Correcto -1: Fichero de nom_vell inexistente -2: Ya existe un fichero con nom_nou -3: Privilegios insuficientes.

Describid las estructuras de datos (indicando los campos), tanto a nivel sistema como a nivel bfs, que se ven afectadas (consulta ó modificación). Hacer un esquema donde se vean qué procesos ó rutinas actúan sobre estas estructuras de datos.

22.- Para ejecutar la llamada al sistema de Onion:

int esborrar_fitxer (nom_fitxer) char *nom_fitxer a) Describid quéestructuras de datos (especificando los campos pertinentes), tendríamos que actualizar ó consultar, tanto a nivel sistema como a nivel bfs. Si queremos modificar esta llamada para permitir, en lo posible, recuperar un fichero que ha sido borrado

b) Añadirías alguna nueva llamada a sistema? En tal caso, indicar sus parámetros. c) Explicar el comportamiento de las llamadas a sistema implicadas. d) A partir de qué momento deja de poder recuperarse un fichero?

23.- Examen Final Q1 00-01. Considerant les estructures de dades a memoria d’un sistema

de fitxers d’ONION, quines d’aquestes s’accedeixen o es modifiquen quan es fa la crida a sistema posicionar (fd,3*TAM_BD) si considerem que TAM_BD és el tamany del bloc de dades.

24.- Examen Final Q2 01-02. ¿Cuántosy québloques se modifican al hacer un move de un

fichero entre dos directorios diferentes, en un sistema con FAT? ¿Y si, por razones de seguridad hubiera 3 copias de la FAT?

25.- Examen Final Q1 02-03.Suposeu que teniu el següent sistema de fitxers de la figura de

tipus Unix (entre paréntesis, el número d´i-node). Dibuixeu com queden les Taules de Canals, els Descriptors de Dispositiu i la Taula de Fitxers Estàtica (suposant que Onion treballa amb inodes) si s´executen les següents operacions. Nota: Considereu que inicialment no hi ha cap altre procés treballant amb cap fitxer i crear-pcb provoca l´herència dels 3 primers canals..

/ (2)

A(3) B (4)

x(5) y(6) z(6) w(8)

Proces 1: obrir(1,"/A/x", Lect); obrir(4,"/A/y", Esc); crear_pcb(Proces3,1,2);

Proces 2: obrir(3, "/B/z", Lect);

Proces 3: obrir(4, ¨/B/w", Lect);

26.-Examen Final Q2 00-01. Esproposa unsistema de fitxersbasat en el de UNIX, però que

permet recuperar els fitxers esborrats. Per tal d’implementar aquesta recuperació, es crea un segon arbre de directoris invisible a l’usuarique conté els fitxers esborrats i tot l’arbrede directoris que sigui necessari per tal de poder recuperar els fitxers en el seu lloc d’origen. Quan cal espai lliure al disc, es recicla l’espai ocupat pel fitxer esborrat més antic.

D’aquesta manera, i tal i com es veu a l’exemple, quan esborrem un fitxer (rm /B/H) el que es fa realment és traslladar el fitxer al segon arbre de directoris (com si fèssim unmove), tot creant els subdirectoris que siguin necessaris. Si volem recuperar un fitxer, només caldrà fer l’operació inversa: fer un move del fitxer des del segon arbre de directoris cap al seu lloc original. Si després de recuperar un fitxer algun directori del segon arbre ens queda buit, reciclarem l’espai ocupat per aquell directori (és a dir, l’esborrarem de forma permanent).

Es demana que respongueu a les següents qüestions:

a) Doneu números als inodes i blocs de dades que necessiteu, i dibuixeu la taula d’inodes i els blocs de dades dels directoris per tal de reflectir els arbres de directoris de l’exemple (després d’esborrar /B/H).

b) Quan esborrem un fitxer que témésd’unlink, tenim dues possibilitats: fer un move tal i com hem fet a l’exemple, o fer-ne una còpia (és a dir, amb el move continuem apuntant als mateixos blocs de dades i amb la opció decòpiafemunaduplicaciódelsblocsdedadesalsegon directori) . Si ara esborrem el fitxer /B/E, per cada una de les dues opcions (moveicopy)digueu:

- Com queda afectat el nombre de links de /A/D? - Qué passa si modifiquem /A/D, i després recuperem el fixter /B/E? c) Sabent que tots els inodes estan guardats al mateix bloc de disc (és a dir, que tots els inodes ocupen un únic bloc de dades), indiqueu quins accessos a disc serien necessaris per fer un undelete /B/H desprésd’haver esborrat /B/E. Suposeu que els dos inodes arrel es troben indicats en el superblock, que el superblock sempre està a memòria, i que no tenim cap altre informació a memòria.

- Si sols tenim un buffer d’un bloc. - Si disposem d’unabuffer cache de 4 blocs amb substitució LRU d) Descriu breument com implementariem la mateixa idea en un sistema de fitxers amb FAT en el que es permet tenir links de qualsevol tipus.

Problemes de Sistemes Operatius - Sistema de Fitxers

15 Versió 1.5 (1Q/03-04)

27.- Examen Final Q2 01-02.Es disposa de la següent llista d´i-nodes i blocs de dades en un

sistema de fitxers basat en taula d´indexos:

I dels següents processos (entre corxets apareix el temps que triga en executar-se cada part i un guió significa que el seu cost en temps és 0). Considereu que l =TAMANY_BLOC:

a) Dibuixa com quedaria la FAT d´aquest sistema de fitxers suposant que els blocs de dades i els directoris ocupen el mateix lloc que al sistema original i que no hi ha més blocs de dades ocupats.

b) . Si considereu que el cost en unitats de temps de les crides a sistema sobre fitxers es pot calcular mitjançant la fórmula1+0,5*#accessos_a_disc, calculeu quin seria el valor de X,Y,Z,W i T si:

- El superbloc sempre està carregat a memòria. - Disposem d´una buffer cache de tamany 1 bloc. - El tamany dels i-nodes i dels blocs de dades és d´1 bloc.

I-nodes:

dir link dir dat link dir dat dat

^BDs 2 7 6 13,9,20 4 18 8,21 19,15

#i-node 2 6 8 13 18 19 20 23

. 2 /A/C/B/B . 8 /A . 19

.. 2 .. 2 .. 8

Blocs de Dades A 8 A 23 A 20

B 18 B 19 B 18 C 6 D 20

#BD 2 4 6 7 18

void P1(){ init_proces1(); [3] crear_pcb(P2,3,3);[-] preparar_p3(); [1,8] crear_pcb(P3,2,2); [-] procesar(); [0,2] obrir(3,“/A/C/D”,”r”);[X] procesar(); [4] esperar(llegir(3,b,l));[Y] procesar(); [1,5] esperar(llegir(3,b,l));[Z] tancar_i_destruir_P1();[1] } void P2() { init_proces2(); [2,5] retardar(4); [4] procesar(); [5] retardar(4); [4] destruir_P2(); [2] } void P3(){ init_proces3(); [2] retardar(4); [4] procesar(); [4] obrir(3,”/A/A”,”r”); [W] procesar(); [3] esperar(llegir(3,b,l));[T] tancar_i_destruir_P3();[1] }

Problemes de Sistemes Operatius - Sistema de Fitxers

16 Versió 1.5 (1Q/03-04)

- Totes les crides a sistema de llegir fan la lectura d´un bloc sencer. - Disposem dels TADs de memòria del sistema de fitxers (taula d´i-nodes) c) Dibuixeu el diagrama de Gantt corresponent a l´execució concurrent d´aquests processos si assumiu que a l´instant t=0 comença a executar-se el procés P1 i que la políticade planificació és Round Robin amb prioritats apropiatives immediates. Considereu que el procés P1 té prioritat 2 i quantum 2 i que durant X, Y, Z, W i T el procés implicat està bloquejat tot aquell temps.

d) Calcula el temps mig d´espera i de retorn dels 3 processos per la política anterior. e) Noméspel cas de les crides a sistema d´obrir, recalculeu el cost d´aquestes crides si disposem d´una buffer cache amb 6 entrades i políticade reemplaç LRU. D´igual manera, mostreu el contingut de la buffer cache després de cada accés. Nota: L´ordre de les operacions és: primer l´obrir del procés P1 i després l´obrir del procés P3 i no hi ha cap més accés a la buffer cache entre mig d´aquestes dues operacions.

28.- Examen Final Q1 02-03.Es disposa de la següent llista d´i-nodes i blocs de dades

en un sistema de fitxers basat en taula d´indexos (Nota: les entrades a 0 d´un directori indica que l´entrada ha estat esborrada):

a)Dibuixa el graf corresponent a aquest sistema de fitxers. b) Quins accesos cal fer a disc, i quin ésel graf d’aquestsistema de fitxers desprésde fer els accesos següents si disposeu d’unabuffer cache de tamany 1 i que el superblock sempre és a memòria:

fd = open(“/c/h”, O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT, 0600);

unlink (“/a/f”); // Esborra el fitxer /a/f unlink (“/c/h”); // Esborra el fitxer /c/h close (fd);

Per indicar els accesos, cal indicar si és un accés a i-node o a bloc, i el número corresponent. Per exemple, I8, B7, indica llegir l’i-node 8 i després el bloc 7 indicant aquelles que es modifiquen (ficant-les en un cercle).

c) Tenim un sistema amb Round Robin amb quantum de 100 milisegons i els processos A,B,C arriban al sistema simultàniament i en aquest ordre, quina és la seqüència d’execució sobre el sistema de fitxers de l’apartat a). Assumiu que el cost de les operacions ésdesprecia-

I-nodes:

dir dir dir link dat dat

^BDs 2 8 13,9 6 18,24 4,45

#i-node 2 8 9 18 19 23

. 2 /C H 19 . 8 . 9 Hola

Blocs de Dades

.. 2 ? 0 .. 2 .. 2

A 8 E 23 G 20

B 18 F 19 ? 0

C 9 ? 0 ? 0 ? 0 #BD 2 6 9 8 13 18

Problemes de Sistemes Operatius - Sistema de Fitxers

17 Versió 1.5 (1Q/03-04)

ble excepte els accessos a disc on primer s´ha de programar el controlador (cost 10ms de CPU) i que les dades són disponibles 50ms després. Assumiu també que el superbloc sempre és a memòria, que disposeu d´una buffer cache de tamany infinit, inicialment buida i que poden haver múltiples peticions de disc simultàniament sense que afecti al seu cost. Les operacions d´E/S write i read una vegada està el bloc a la buffer cache (en ambdos cassos) tenen un cost de 10ms.

Nota: La rutina de multiplexar entra 200 vegades cada segon.

A: fd = open(“/c/h”, O_WRONLY|O_CREAT, 0600);
      write (fd, “A”,1);
      close (fd);
B: fd = open(“/a/f”, O_WRONLY|O_CREAT, 0600);
      write (fd, “B”,1);
      close (fd);
C: fd = open(“/c/h”, O_RDONLY);
      read (fd, &c,1);
      close (fd);

Què conté el bloc de dades 18 després de l´execució? I la variable c?

29.- Examen Final Q2 02-03.Es disposa de la següent llista d´i-nodes i blocs de dades

en un sistema de fitxers basat en taula d´indexos (Nota: les entrades a 0 d´un directori indica que l´entrada ha estat esborrada):

a) Dibuixa el graf corresponent a aquest sistema de fitxers. b) Què passaria si tenim els següents blocs de dades i i-nodes al sistema de fitxers anterior?Considereu-los cassos independents.

I-nodes: dir dir dir dir link dir dat link ^BDs 3,8 12 13 4 9 144 32,16 14

#i-node 2 3 4 5 6 7 8 9

. 2 . 5 G 9 ../../G . 3 . 4 Blocs de Dades

.. 2 .. 3 B 0 .. 2 .. 2 A 3 G 0 C 5 E 7 B 4 A 0 D 6 F 8 #BD 3 4 8 9 12 13

/B/F /A/B/F . 7 .. 4

14 16 32 144

dir 12,8 3

G 9 B 0 G 4 A 0 8

/A/D

9

Problemes de Sistemes Operatius - Sistema de Fitxers

18 Versió 1.5 (1Q/03-04)

c)Calcularelnúmerod’accessosadiscnecessarisperrealitzarlessegüentsseqüènciesde crides al sistema, tenint en compte que no tenim res a la buffer cache (ni el superbloc), que la buffer cache té 2 entrades i algorisme LRU. Els i-nodes ocupen 1 bloc. Indiqueu la seqüència d’accessos, tot assenyalant si són de lectura o d’escriptura. Per indicar-ho, cal indicar si és un accés a i-node o a bloc, i el número corresponent. Per exemple, I8, B7, indica llegir l’i-node8 i després el bloc 7 indicant aquelles que es modifiquen encerclant-les.

c.1) fd = open(“/A/D”, O_RDWR|O_TRUNC|O_CREAT, 0666);

write (fd,”a”,1);
close (fd);

c.2) fd = open(“/A/D”, O_RDWR);

write (fd,”a”,1);
close (fd);